**Памятка для руководителей предприятий торговли, осуществляющих продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей**

В целях обеспечения безопасности, на объектах осуществляющих продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей необходимо знать и строго соблюдать следующие требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г № 390) и другие нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности:

* Запрещается осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 (здания организации торговли);
* Запрещается размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;
* Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации.
* Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных акций и других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых залах, обязан принять дополнительные меры пожарной безопасности, направленные, в том числе на ограничение доступа посетителей в торговые залы, а также назначить ответственных за их соблюдение;
* Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с предупреждающими надписями "Огнеопасно", "Не распылять вблизи огня";
* Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально приспособленных для этой цели помещениях;
* Хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем налива в тару разрешается только в отдельно стоящих зданиях, выполненных из негорючих материалов, включая полы. Уровень пола в этих зданиях должен быть ниже примыкающей планировочной отметки с таким расчетом, чтобы исключалось растекание жидкости при аварии. В указанных зданиях не разрешается печное отопление;
* Торговые залы отделяются противопожарными перегородками от кладовых, в которых установлены емкости с керосином или другими горючими жидкостями. Емкости (резервуары, бочки) не должны быть объемом более 5 куб. метров;
* Тара из-под керосина и других горючих жидкостей хранится только на специальных огражденных площадках.

**Требования пожарной безопасности к торговым павильонам и киоскам**

* Внутренние запоры, устанавливаемые на дверях и используемые в период нахождения в сооружении людей, должны быть легкооткрываемыми;
* Отопление киосков, устанавливаемых в населенных пунктах, следует устраивать электрическое (с применением масляных радиаторов, греющих панелей), паровое или водяное;
* В киосках, устанавливаемых вне населенных пунктов, допускается устройство печного отопления;
* Электрооборудование киосков должно соответствовать требованиям Правил устройства и эксплуатации электроустановок (ПУЭ);
* Электросветильники следует использовать с защитными колпаками (с лампами накаливания) или бесстартерные (с люминесцентными лампами);
* Для обесточивания электрической сети павильона или киоска и группы сооружений должно быть установлено на несгораемом основании отключающее устройство;
* Киоски следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом звукового сигнала на фасад сооружения или непосредственно в защищаемое помещение (автономные пожарные извещатели);
* В каждом киоске должно быть не менее двух огнетушителей;
* Места размещения павильонов и киосков подлежат согласованию в порядке, установленном местными органами власти;
* Места сбора сгораемых отходов следует размещать на расстоянии не менее 15 м от киосков и павильонов;
* Помещения для хранения упаковочных материалов и инвентаря следует предусматривать площадью не более 5 м2.